\documentclass{article}
\usepackage{amssymb, amsmath, geometry, multicol, cancel}
\usepackage[table, svgnames, dvipsnames]{xcolor}
\usepackage{makecell, cellspace, caption}
\usepackage[europeanresistors]{circuitikz}
\usepackage[a]{esvect} % voir la doc pour les différents styles
\usepackage{tikz-3dplot}

\let\overrightarrow\vv


\usetikzlibrary{arrows}
\usetikzlibrary{shapes.geometric}

\newcommand{\parspace}{\vspace{0.1cm}}
\linespread{1.25}
\geometry{tmargin=.7in, bmargin=.75in, lmargin=.75in, rmargin = .75in}

\begin{document}
\setlength{\parindent}{0mm}

\title{Introduction Aux Télécommunications - Cable Coaxial}
\author{Aubin SIONVILLE}
\date{Télécom St Etienne 2023-2024}

\maketitle

\center

\section*{Structure du câble coaxial}

Un câble coaxial est composé de 4 éléments principaux :
\begin{itemize}
    \item Un conducteur central (diamètre $d_1$)
    \item Un isolant (diamètre $d_2$)
    \item Un conducteur extérieur
    \item Une gaine
\end{itemize}

\[\boxed{Z_c \text{ et } \beta \text{ dépendent de } d_1, d_2,\varepsilon_r et \sigma}\]

\section*{Lignes bifilaires}

Deux fils maintenus parallèles (moins coûteux que le coaxial)\\
Impédance de l'ordre de quelques centaines d'ohms

On peut les torsader pour réduire la diaphonie (interférences entre les fils)


\section*{Lignes planaires}

Ligne microstrip : De chaque coté d'un isolant, un conducteur et un plan de masse\\

Ligne coplanaire : Les deux conducteurs sont sur le même plan, séparés par un isolant


\end{document}