\documentclass{article}
\usepackage{amssymb, amsmath, geometry, multicol, cancel}
\usepackage[table, svgnames, dvipsnames]{xcolor}
\usepackage{makecell, cellspace, caption}
\usepackage[europeanresistors]{circuitikz}
\usepackage[a]{esvect} % voir la doc pour les différents styles
\usepackage{tikz-3dplot}

\let\overrightarrow\vv


\usetikzlibrary{arrows}
\usetikzlibrary{shapes.geometric}

\newcommand{\parspace}{\vspace{0.1cm}}
\linespread{1.25}
\geometry{tmargin=.7in, bmargin=.75in, lmargin=.75in, rmargin = .75in}

\begin{document}
\setlength{\parindent}{0mm}

\title{Introduction Aux Télécommunications - Représentation Spectrale}
\author{Aubin SIONVILLE}
\date{Télécom St Etienne 2023-2024}

\maketitle

\center

\section*{Signaux périodiques}

\subsection*{Série de Fourier}

\[\boxed{s(t) = S_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)\right]}\]

\vspace*{1cm}

\section*{Signaux non périodiques}

\begin{multicols}{2}
    \subsection*{Transformée de Fourier}
    
    \[\boxed{S(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j\omega t} \mathrm{d}t}\]
    
    \subsection*{Densité spectrale de puissance}
    \[\boxed{DSP = |S(\omega)|^2}\]
\end{multicols}

\end{document}